**SPÁROVACÍ PYTEL - TECHNICKÝ LIST**

Spárovací pytel je neocenitelným pomocníkem při spárování veškerých kamenných obkladů, dlažeb, cihlových pásků, bloků a vyplnění všech druhů spár.

 

Vyrobeno z recyklátu, dle [Certifikátu ISO 9001:2009](http://www.neoma.cz/cz/certifikaty/web_certifikat_iso_do2014.pdf)

**Návod na použití:**

* před naplněním seřízněte ústí spárovacího pytle dle šíře spáry
* pytel naplňte spárovací hmotou do dvou třetin.

**POZOR! Směs nesmí obsahovat hrudky!**

* pytel zatočením uzavřete a tímto točivým pohybem také postupně vytlačujte směs do spár
* pokud dojde k ucpání ústí pytle hrudkou, nepoužívejte násilí (zednickou lžíci, kladivo apod.), mohlo  by dojít k poškození  pytle, ale vysypte celý obsah, odstraňte překážku a pytel znovu naplňte
* po ukončení prací umyjte pytel pod tekoucí vodou

**Doporučené příslušenství:**

Spárovací hmoty vhodné ke spárování daného typu obkladu, dlažby atd.

**Rozměry:**

v.              60 cm

š.(nahoře)  24 cm

š. (dole)    ustřihnete až dle Vámi požadované spáry

**SPÁROVACÍ PYTEL - TECHNICKÝ LIST**

Spárovací pytel je neocenitelným pomocníkem při spárování veškerých kamenných obkladů, dlažeb, cihlových pásků, bloků a vyplnění všech druhů spár.

 

Vyrobeno z recyklátu, dle [Certifikátu ISO 9001:2009](http://www.neoma.cz/cz/certifikaty/web_certifikat_iso_do2014.pdf)

**Návod na použití:**

* před naplněním seřízněte ústí spárovacího pytle dle šíře spáry
* pytel naplňte spárovací hmotou do dvou třetin.

**POZOR! Směs nesmí obsahovat hrudky!**

* pytel zatočením uzavřete a tímto točivým pohybem také postupně vytlačujte směs do spár
* pokud dojde k ucpání ústí pytle hrudkou, nepoužívejte násilí (zednickou lžíci, kladivo apod.), mohlo  by dojít k poškození  pytle, ale vysypte celý obsah, odstraňte překážku a pytel znovu naplňte
* po ukončení prací umyjte pytel pod tekoucí vodou

**Doporučené příslušenství:**

Spárovací hmoty vhodné ke spárování daného typu obkladu, dlažby atd.

**Rozměry:**

v.              60 cm

š.(nahoře)  24 cm

š. (dole)    ustřihnete až dle Vámi požadované spáry

**SPÁROVACÍ PYTEL - TECHNICKÝ LIST**

Spárovací pytel je neocenitelným pomocníkem při spárování veškerých kamenných obkladů, dlažeb, cihlových pásků, bloků a vyplnění všech druhů spár.

 

Vyrobeno z recyklátu, dle [Certifikátu ISO 9001:2009](http://www.neoma.cz/cz/certifikaty/web_certifikat_iso_do2014.pdf)

**Návod na použití:**

* před naplněním seřízněte ústí spárovacího pytle dle šíře spáry
* pytel naplňte spárovací hmotou do dvou třetin.

**POZOR! Směs nesmí obsahovat hrudky!**

* pytel zatočením uzavřete a tímto točivým pohybem také postupně vytlačujte směs do spár
* pokud dojde k ucpání ústí pytle hrudkou, nepoužívejte násilí (zednickou lžíci, kladivo apod.), mohlo  by dojít k poškození  pytle, ale vysypte celý obsah, odstraňte překážku a pytel znovu naplňte
* po ukončení prací umyjte pytel pod tekoucí vodou

**Doporučené příslušenství:**

Spárovací hmoty vhodné ke spárování daného typu obkladu, dlažby atd.

**Rozměry:**

v.              60 cm

š.(nahoře)  24 cm

š. (dole)    ustřihnete až dle Vámi požadované spáry